PA9(USART1\_TX)->JY901\_RX

PA10(USART1\_RX)->JY901\_TX

PB5->NRF\_CE

PB6->NRF\_CSN

PB7->NRF\_IRQ

PB13(SPI2\_SCK) ->NRF\_SCK

PB14(SPI2\_MISO)-> NRF\_MISO

PB15(SPI2\_MOSI)->NRF\_MOSI

PWM:

PA6(TIM3\_CH1)->PWM1

PA7(TIM3\_CH2)->PWM2

PB0(TIM3\_CH3)->PWM3

PB1(TIM3\_CH4)->PWM4

ADC

PA1(ADC\_IN1)->BAT